**Мощность:** 1 л.с.

**Скорость вращения диска:** 3000 (±200) об./мин.

**Напряжение:** 220V

**Способ переработки отходов:** проточный

**Тип мотора:** магнитный мотор

**Потребляемая мощность:** 750 Вт

**Дробильное кольцо:** нержавеющая сталь

**Дробильные кулачки:** литая нержавеющая сталь

**Камера дробления:** пластик

**Защита от перегрузок:** автоматическая

**Звукоизоляция:** полная

**Крышка-толкатель/сливная:** пластик

**Вес:** 5,66 кг

**Гарантия:** 5 лет

**Комплектация:** кнопка пневматического запуска в цвете «Нержавеющая сталь», пневматическая трубка, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция.